QUESITO: è’ prevista la fornitura di:
•	Art. A1.1. – Argilla con permeabilità non superiore a 10 alla -7 m/sec – mc 11.310
•	Art. A1.2. – Argilla con permeabilità non superiore a 10 alla -9 m/sec – mc 17.910
Per un totale di mc 29.200.

E’ prevista la posa in opera di:
•	Art. A2.1. – Argilla con permeabilità non superiore a 10 alla -7 m/sec – mc 33.930
•	Art. A2.2. – Argilla con permeabilità non superiore a 10 alla -9 m/sec – mc 6.600
Per un totale di mc 40.530

Si richiede: la differenza (mc 40.530 – mc 29.200) è da considerarsi materiale già presente in sito oppure c’è un errore nelle quantità indicate nella Lista delle lavorazioni?
RISPOSTA: la differenza da voi giustamente riscontrata è costituita da terreno per il prefondo già in nostro possesso e stoccato all’interno del Polo Crispa, che dovrà eventualmente essere posato qualora vi fosse la necessità di incrementare la quantità acquistata di 11310 mc per il prefondo stesso fino al raggiungimento delle quote di progetto.

QUESITO: la relazione generale all’art. 2.1.3. prevede lo scavo a sezione obbligata sul terreno di posa, profondo mediamente 50 cm dal piano di campagna medio per creazione piano di imposta argine ad “incastro”. Si evidenzia che tale lavorazione non è contemplata nella Lista delle Lavorazioni.
RISPOSTA: la lavorazione dello scavo per il piano di imposta dell’arginatura perimetrale cosiddetta “ad incastro” non è nella lista delle lavorazioni in quanto l’arginatura è tutta in rilevato rispetto al piano campagna compreso il prefondo. Pertanto “l’incastro” verrà ricavato semplicemente nello strato di prefondo che resterà arretrato di una misura pari alla larghezza del piede dell’arginatura.